**NIPL**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DN** | **d1** | **d2** | **s** | **L** |
| 6  | 1/8" | 10,2 | 2 | 30 |
| 8 | 1/4" | 13,5 | 2,3 | 30 |
| 10 | 3/8" | 17,2 | 2,3 | 30 |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 2,6 | 35 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 2,6 | 40 |
| 25 | 1" | 33,7 | 3,2 | 40 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 3,2 | 50 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 3,2 | 50 |
| 50 | 2" | 60,3 | 3,6 | 50 |
| 65 | 2 1/2" | 76,1 | 3,6 | 60 |
| 80 | 3" | 88,9 | 4,0 | 70 |

****